Terminal Sur tiene un avance de 100%

El Alcalde de de Ambato, Dr. Javier Altamirano Sánchez, recorrió las instalaciones de la nueva Terminal Terrestre Sur. El avance de la obra es del 100% para una construcción de 12 mil metros cuadrados, en la que los ambateños invierten alrededor de 11 millones de dólares y está proyectada para 29.314 usuarios por día.

Inversión

11 millones de dólares

Demanda planificada

29.314 usuarios por día

21 buses en la zona de embarque

20 buses en el área de espera

42 parqueaderos permanentes

19 locales comerciales

44 oficinas de boleterías

10 locales en el patio de comidas.

21 espacios para bicicletas.

|  |
| --- |
| **EDIFICIO DE PASAJEROS** |
| ***planta baja***:  | ***planta alta***:  |
| * 20 locales comerciales (2 de los locales incluyen baño y bodega),
* 44 boleterías,
* 2 bodegas,
* 1 cuarto de rack planta baja,
* 1 puesto de información (D=7.22m),
* área de espera, dos salidas de pasajeros
* baño para mujeres (8 inodoros y 10 lavamanos),
* baño para hombres (8 inodoros, 10 lavamanos, 10 urinarios),
* 2 baños para minusválidos,
* muro verde natural,
* cuarto de rack,
* 2 grada eléctrica asenso y descenso,
* grada fija,
* ascensor para discapacitados,
* ascensor montacargas,
* espacio para servicios bancarios y otros,
* 6 tornos de salida de pasajeros; y,
 | * 10 locales de comidas (incluye 10 bodegas, mesones), cuarto frío, cuarto de pre lavado), baños para mujeres (4 inodoros y 4 lavamanos), baños para hombres (2 inodoros, 2 urinarios y 3 lavamanos),
* patio de comidas con una capacidad para 300 personas,
* consultorio médico, recepción para consultorio médico,
* baño para hombres (3 inodoros, 4 urinarios, 5 lavamanos, 1 inodoro para minusválido),
* baño para mujeres (4 inodoros, 5 lavamanos, 1 inodoro para minusválido),
* 4 islas para ventas e información,
* sala para alcochek,
* área administrativa (incluye archivo),
* sala para administrativo (incluye baño con 1 inodoro y 1 lavamanos),
* sala para capacitación 30 personas,
* sala de reuniones (incluye baño con 1 inodoro y 1 lavamanos),
* data center, archivo,
* financiero,
* oficina de turismo,
* bodega para equipaje de pasajeros,
* 2 salas de espera área administrativa,
* 2 puestos de información,
* 2 islas para ventas,
* espacio e instalaciones para cajeros automáticos,
* 6 tornos en llegada de pasajeros,
* 2 salidas de emergencia.
 |

|  |
| --- |
| **EDIFICIO DE ENCOMIENDAS** |
| ***planta baja*:**  | ***planta alta*:**  |
| * 31 oficinas, bodega,
* baños para el público hombres (3 inodoros, 4 urinarios, 4 lavamanos)
* baño para mujeres (4 inodoros, 4 lavamanos),
* cuarto de rack,
* recepción para hospedaje (incluye baño con 1 inodoro y 1 lavamanos), grada fija, bodega,
* área de circulación para montacargas m2 - ml;
* sistema contra incendios
 | * 11 habitaciones para albergar 26 personas (incluye baño con 1 inodoro y 1 lavamanos en cada habitación),
* Sistema de calefacción
* comedor,
* alacena,
* baño público hombres (1 inodoro, 1 urinario, 1 lavamanos)
* baño público para mujeres (1 inodoro, 2 lavamanos),
* sala de estar, bar,
* cuarto de lavandería (espacio e instalaciones para lavadora, secadora y piedra de lavar).
 |

|  |
| --- |
| **EDIFICIO DE MANTENIMIENTO** |
| * ventas de frecuencias,
* control policial,
* bodega (cuarto de rack),
* baños públicos hombres (2 inodoros, 2 urinarios, 3 lavamanos, 3 duchas),
* baños públicos para mujeres (2 inodoros, 3 lavamanos, 2 duchas, 1 vestidor),
* alcocheck.
 |

|  |
| --- |
| **ÁREA CONTEMPLADA PARA EL PROYECTO**: La intervención total de construcción cubierta será de 11.487 m2 y área abierta con zonas públicas y operacionales de 55.097 m2. El terreno tiene un área total de 63.271 m2. Cubrirá la demanda de 29.314 usuarios por día que se dirigen a diferentes provincias, contará con una capacidad de 20 buses en la zona de embarque, 10 buses en el área de espera y 42 en el parqueadero permanente, además de 93 parqueaderos en el área de encomiendas (incluido 2 para discapacitados) más 2 parqueaderos para motos, 21 espacios para bicicletas.Sistema contra incendios gabinetes, detectores de humoTanque de reserva agua potable 150 metros cúbicos y reserva para riego 1300 metros cúbicos  |