La intervención total de construcción cubierta será de 11.487 m2 y área abierta con zonas públicas y operacionales de 55.097 m2. El terreno tiene un área total de 63.271 m2. Cubrirá la demanda de 29.314 usuarios por día que se dirigen a diferentes provincias, contará con una capacidad de 20 buses en la zona de embarque, 10 buses en el área de espera y 42 en el parqueadero permanente, además de 93 parqueaderos en el área de encomiendas (incluido 2 para discapacitados) más 2 parqueaderos para motos, 21 espacios para bicicletas.