|  |
| --- |
| **EDIFICIO DE PASAJEROS** |
| ***planta baja***:  | ***planta alta***:  |
| * 20 locales comerciales (2 de los locales incluyen baño y bodega),
* 44 boleterías,
* 2 bodegas,
* 1 cuarto de rack planta baja,
* 1 puesto de información (D=7.22m),
* área de espera, dos salidas de pasajeros
* baño para mujeres (8 inodoros y 10 lavamanos),
* baño para hombres (8 inodoros, 10 lavamanos, 10 urinarios),
* 2 baños para minusválidos,
* muro verde natural,
* cuarto de rack,
* 2 grada eléctrica asenso y descenso,
* grada fija,
* ascensor para discapacitados,
* ascensor montacargas,
* espacio para servicios bancarios y otros,
* 6 tornos de salida de pasajeros; y,
 | * 10 locales de comidas (incluye 10 bodegas, mesones), cuarto frío, cuarto de pre lavado), baños para mujeres (4 inodoros y 4 lavamanos), baños para hombres (2 inodoros, 2 urinarios y 3 lavamanos),
* patio de comidas con una capacidad para 300 personas,
* consultorio médico, recepción para consultorio médico,
* baño para hombres (3 inodoros, 4 urinarios, 5 lavamanos, 1 inodoro para minusválido),
* baño para mujeres (4 inodoros, 5 lavamanos, 1 inodoro para minusválido),
* 4 islas para ventas e información,
* sala para alcochek,
* área administrativa (incluye archivo),
* sala para administrativo (incluye baño con 1 inodoro y 1 lavamanos),
* sala para capacitación 30 personas,
* sala de reuniones (incluye baño con 1 inodoro y 1 lavamanos),
* data center, archivo,
* financiero,
* oficina de turismo,
* bodega para equipaje de pasajeros,
* 2 salas de espera área administrativa,
* 2 puestos de información,
* 2 islas para ventas,
* espacio e instalaciones para cajeros automáticos,
* 6 tornos en llegada de pasajeros,
* 2 salidas de emergencia.
 |

|  |
| --- |
| **EDIFICIO DE ENCOMIENDAS** |
| ***planta baja*:**  | ***planta alta*:**  |
| * 31 oficinas, bodega,
* baños para el público hombres (3 inodoros, 4 urinarios, 4 lavamanos)
* baño para mujeres (4 inodoros, 4 lavamanos),
* cuarto de rack,
* recepción para hospedaje (incluye baño con 1 inodoro y 1 lavamanos), grada fija, bodega,
* área de circulación para montacargas m2 - ml;
* sistema contra incendios
 | * 11 habitaciones para albergar 26 personas (incluye baño con 1 inodoro y 1 lavamanos en cada habitación),
* Sistema de calefacción
* comedor,
* alacena,
* baño público hombres (1 inodoro, 1 urinario, 1 lavamanos)
* baño público para mujeres (1 inodoro, 2 lavamanos),
* sala de estar, bar,
* cuarto de lavandería (espacio e instalaciones para lavadora, secadora y piedra de lavar).
 |

|  |
| --- |
| **EDIFICIO DE MANTENIMIENTO** |
| * ventas de frecuencias,
* control policial,
* bodega (cuarto de rack),
* baños públicos hombres (2 inodoros, 2 urinarios, 3 lavamanos, 3 duchas),
* baños públicos para mujeres (2 inodoros, 3 lavamanos, 2 duchas, 1 vestidor),
* alcocheck.
 |

|  |
| --- |
| **ÁREA CONTEMPLADA PARA EL PROYECTO**: La intervención total de construcción cubierta será de 11.487 m2 y área abierta con zonas públicas y operacionales de 55.097 m2. El terreno tiene un área total de 63.271 m2. Cubrirá la demanda de 29.314 usuarios por día que se dirigen a diferentes provincias, contará con una capacidad de 20 buses en la zona de embarque, 10 buses en el área de espera y 42 en el parqueadero permanente, además de 93 parqueaderos en el área de encomiendas (incluido 2 para discapacitados) más 2 parqueaderos para motos, 21 espacios para bicicletas.Sistema contra incendios gabinetes, detectores de humoTanque de reserva agua potable 150 metros cúbicos y reserva para riego 1300 metros cúbicos  |