|  |  |
| --- | --- |
| **EDIFICIO DE PASAJEROS** | |
| ***planta baja***: | ***planta alta***: |
| * 20 locales comerciales (2 de los locales incluyen baño y bodega), * 44 boleterías, * 2 bodegas, * 1 cuarto de rack planta baja, * 1 puesto de información (D=7.22m), * área de espera, dos salidas de pasajeros * baño para mujeres (8 inodoros y 10 lavamanos), * baño para hombres (8 inodoros, 10 lavamanos, 10 urinarios), * 2 baños para minusválidos, * muro verde natural, * cuarto de rack, * 2 grada eléctrica asenso y descenso, * grada fija, * ascensor para discapacitados, * ascensor montacargas, * espacio para servicios bancarios y otros, * 6 tornos de salida de pasajeros; y, | * 10 locales de comidas (incluye 10 bodegas, mesones), cuarto frío, cuarto de pre lavado), baños para mujeres (4 inodoros y 4 lavamanos), baños para hombres (2 inodoros, 2 urinarios y 3 lavamanos), * patio de comidas con una capacidad para 300 personas, * consultorio médico, recepción para consultorio médico, * baño para hombres (3 inodoros, 4 urinarios, 5 lavamanos, 1 inodoro para minusválido), * baño para mujeres (4 inodoros, 5 lavamanos, 1 inodoro para minusválido), * 4 islas para ventas e información, * sala para alcochek, * área administrativa (incluye archivo), * sala para administrativo (incluye baño con 1 inodoro y 1 lavamanos), * sala para capacitación 30 personas, * sala de reuniones (incluye baño con 1 inodoro y 1 lavamanos), * data center, archivo, * financiero, * oficina de turismo, * bodega para equipaje de pasajeros, * 2 salas de espera área administrativa, * 2 puestos de información, * 2 islas para ventas, * espacio e instalaciones para cajeros automáticos, * 6 tornos en llegada de pasajeros, * 2 salidas de emergencia. |

|  |  |
| --- | --- |
| **EDIFICIO DE ENCOMIENDAS** | |
| ***planta baja*:** | ***planta alta*:** |
| * 31 oficinas, bodega, * baños para el público hombres (3 inodoros, 4 urinarios, 4 lavamanos) * baño para mujeres (4 inodoros, 4 lavamanos), * cuarto de rack, * recepción para hospedaje (incluye baño con 1 inodoro y 1 lavamanos), grada fija, bodega, * área de circulación para montacargas m2 - ml; * sistema contra incendios | * 11 habitaciones para albergar 26 personas (incluye baño con 1 inodoro y 1 lavamanos en cada habitación), * Sistema de calefacción * comedor, * alacena, * baño público hombres (1 inodoro, 1 urinario, 1 lavamanos) * baño público para mujeres (1 inodoro, 2 lavamanos), * sala de estar, bar, * cuarto de lavandería (espacio e instalaciones para lavadora, secadora y piedra de lavar). |

|  |
| --- |
| **EDIFICIO DE MANTENIMIENTO** |
| * ventas de frecuencias, * control policial, * bodega (cuarto de rack), * baños públicos hombres (2 inodoros, 2 urinarios, 3 lavamanos, 3 duchas), * baños públicos para mujeres (2 inodoros, 3 lavamanos, 2 duchas, 1 vestidor), * alcocheck. |

|  |
| --- |
| **ÁREA CONTEMPLADA PARA EL PROYECTO**: La intervención total de construcción cubierta será de 11.487 m2 y área abierta con zonas públicas y operacionales de 55.097 m2. El terreno tiene un área total de 63.271 m2. Cubrirá la demanda de 29.314 usuarios por día que se dirigen a diferentes provincias, contará con una capacidad de 20 buses en la zona de embarque, 10 buses en el área de espera y 42 en el parqueadero permanente, además de 93 parqueaderos en el área de encomiendas (incluido 2 para discapacitados) más 2 parqueaderos para motos, 21 espacios para bicicletas.  Sistema contra incendios gabinetes, detectores de humo  Tanque de reserva agua potable 150 metros cúbicos y reserva para riego 1300 metros cúbicos |